{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53}
[]
[]
[]
[]
["Berechnung Adhäsionsgewicht - Anhängelast"]
[]
["Traktor:"]
["Allrad",null,false]
{"$rows_empty":22}
["Leergewicht  auf Vorderachse Traktor, gewogen",{"$nulls":4},"kg"]
["Leergewicht  auf Hinterachse Traktor, inkl. Radgew., gewogen",{"$nulls":4},"kg"]
["Betriebsgewicht Traktor im Leerzustand",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E31:E32)","v":0},"kg"]
[]
["Frontgewicht",{"$nulls":4},"kg"]
["Abstand Schwerpunkt Frontgewicht zu Vorderachse (a)",{"$nulls":4},"cm"]
[]
["Stützlast* vom Anhänger auf Traktor wirkend",{"$nulls":4},"kg"]
["Abstand Anhängevorrichtung von der Hinterachse (c)",{"$nulls":4},"cm"]
[]
["Radstand (b)",{"$nulls":4},"cm"]
[]
["Betriebsgewicht",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E33,E35,E38)","v":0},"kg"]
["Vorderachslast Traktor*",{"$nulls":3},{"$f":"(E31*E41+E35*(E41+E36)-E38*E39)/E41","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]
["Vorderachslast Traktor",{"$nulls":3},{"$f":"E44/E43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(E45<0.2,\"Achtung, Vorderachslast zu tief\",\"\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Hinterachslast Traktor*",{"$nulls":3},{"$f":"(E32*E41+E38*(E41+E39)-E35*E36)/E41","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]
["Adhäsionsgewicht Traktor",{"$nulls":3},{"$f":"IF(C8=TRUE,E43,E46)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]
[]
["Erlaubte Anhängelast* (= Betriebsgewicht Anhänger)",{"$nulls":3},{"$f":"E47/22*100-E33-E35","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]
[]
["Achslasten Anhänger*",{"$nulls":3},{"$f":"E49-E38","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]
[]
["Gesamtzuggewicht*",{"$nulls":3},{"$f":"E47/22*100","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"kg"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}